GP220 PE-Pendeltür mit Edelstahl-Profilrohr

□ einflügelig

□ zweiflügelig

lichte Höhe: mm

lichte Breite: mm

Türblatt aus 15 mm Polyethylen (PE 500)

weiß oder nach Farbkarte Grothaus

mit abgerundeter Türblattkante

rahmenloses, flächenbündiges Fenster

aus 15 mm Acrylglas 400 x 600 mm

selbstschließender Federmechanismus

in Edelstahl-Profilrohr (1.4301) gelagert

Öffnungswinkel 90° beidseitig

Fenstervarianten

□ 15 mm Acrylglas 400 mm rund

□ Sonderformen auf Anfrage

Fingerschutz

□ abgerundete Türblattkante ohne Fingerschutz

□ PVC-Fingerschutz ab 900 mm beginnend

□ PVC-Fingerschutz in Türhöhe

Befestigung

□ Edelstahl-Flachprofil (1.4301) 80 x H x 8 mm zur direkten Befestigung am Mauerwerk

□ umlaufende U-Zarge aus 1,5 mm Edelstahl (1.4301) geschliffen, Korn 240, für GK-Wand oder PU-Paneele Wandstärke: mm

für bauseitigen Wandausschnitt

lichte Breite + 20 mm, lichte Höhe + 10 mm