GP100 PVC-Pendeltür mit Edelstahlprofil

□ einflügelig

□ zweiflügelig

lichte Höhe: mm

lichte Breite: mm

Türblatt: Weich-PVC in Normalqualität

klartransparent, 7 mm stark

Edelstahlprofil (1.4301)

Aufhängung des Türblattes über Edelstahl-Ovalrohr

selbstschließende Edelstahlbänder

wahlweise mit / ohne 90°-Arretierung

Öffnungswinkel 90° beidseitig

Materialvarianten

□ Weich-PVC, 7 mm stark, kältebeständig bis -30°C

□ Weich-PVC, 7 mm stark, mit Gitternetzeinlage

□ Weich-PVC, 7 mm stark, transparent kombiniert mit farbiger Gewebeeinlage nach Farbkarte Grothaus

Befestigung

□ Edelstahl-Flachprofil (1.4301) 80 x H x 8 mm zur direkten Befestigung am Mauerwerk

□ umlaufende U-Zarge aus 1,5 mm Edelstahl (1.4301) geschliffen, Korn 240, für GK-Wand oder PU-Paneele Wandstärke: mm

für bauseitigen Wandausschnitt

lichte Breite + 20 mm, lichte Höhe + 10 mm